**Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di arredi per il Salone D’onore del CONI sito a Roma (Palazzo H - Foro Italico)**

**CIG: 715253174C R.A 066/17/PN**

**Risposta ai quesiti pervenuti**

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

**Quesito n.1**

La scadenza della gara è stata da Voi fissata il 31/luglio/17- e indicate tempi di fornitura e montaggio in 40 giorni. Vi chiediamo a tale proposito quando viene comunicata la data di aggiudicazione, precisando che tutte le ditte produttrici il periodo di agosto sono ferme, e riprendono l'attività nella prima decade di settembre. Considerando quanto indicato, capite che è tecnicamente impossibile approvvigionare gli stessi, considerando che sono altresì a misura (non ciclo standard)

**Risposta**

Si precisa che le tempistiche di consegna e montaggio indicate al paragrafo 5 del Capitolato tecnico e speciale d’appalto (40 + 7) non sono vincolanti.

L’Impresa affidataria dovrà completare la consegna e il montaggio entro e non oltre il giorno 9 Ottobre 2017.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Quesito n.2**

Si possono proporre alternative: a) finitura del piano, ad esempio un melamminio di pari dimensioni e spessori? b) le gambe di sostegno del tavolo devono essere necessariamente in alluminio anodizzato? c)i cestelli sotto piano, per passaggio cavi, devono essere necessariamente con vassoio scorrevole? d) il sistema dei montaggio dei piani è obbligatoriamente a baionetta? e) il frontall panel deve necessariamente arrivare a terra?

**Risposta**

1. Il pannello dei tavoli deve essere in truciolato FSC come indicato nel Capitolato tecnico e speciale d’appalto;
2. Le gambe devono essere in alluminio come il frontal panel che deve necessariamente arrivare a terra;
3. Nel capitolato tecnico e speciale d’appalto non si parla di vassoio scorrevole ma della possibilità di ispezionare il vassoio sotto piano;
4. Il sistema a baionetta è fondamentale per la frequenza del montaggio e dello smontaggio dei tavoli come espressamente indicato nel capitolato, per una riduzione dei tempi necessari per tali operazioni e per una riduzione dei rischi di danneggiamento degli elementi.
5. il frontall panel deve necessariamente arrivare a terra.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 GENNARO RANIERI

 (Originale firmato)